|  |
| --- |
| [ |
|  | { |
|  | "id": "1053dc04635fe13b", |
|  | "type": "ibmiot in", |
|  | "z": "24f4ec8322360e95", |
|  | "authentication": "quickstart", |
|  | "inputType": "evt", |
|  | "logicalInterface": "", |
|  | "ruleId": "", |
|  | "deviceId": "", |
|  | "applicationId": "", |
|  | "deviceType": "", |
|  | "eventType": "", |
|  | "commandType": "", |
|  | "format": "", |
|  | "name": "IBM IoT", |
|  | "service": "", |
|  | "allDevices": "", |
|  | "allApplications": "", |
|  | "allDeviceTypes": "", |
|  | "allLogicalInterfaces": "", |
|  | "allEvents": "", |
|  | "allCommands": "", |
|  | "allFormats": "", |
|  | "qos": 0, |
|  | "x": 150, |
|  | "y": 180, |
|  | "wires": [ |
|  | [] |
|  | ] |
|  | } |
|  | ] |